|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande 2024-04 | | | | |
| **STORE VENITIEN BOIS** | | | | |
| e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | **Adresse de livraison\* :** | | **Date :** | /  / | |
|  | |  | | **N° de client :** |  | |
| **Votre réf\* :** | | |
| **Personne à contacter\* :** | | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**   **/** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | | **A** | **B** | **C** | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE \*** |  | |  |  |  |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  | |  |  |  |
| **TYPE DE LAMELLE \*** | 50 MM | |  |  |  |
| 70 MM | |  |  |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  | |  |  |  |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  | |  |  |  |
| **DIMENSION \***(Veuillez toujours  mentionner les mesures finies en cas  de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | |  |  |  |
| MESURE JOUR | |  |  |  |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm) **\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | |  |  |  |
| **COTE MANOEUVRE \***  (standard = cordon de levage et  orientation)(350mm à 460mm inclus  toujours commande separée) | LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION GAUCHE | |  |  |  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION DROITE | |  |  |  |
| LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION DROITE | |  |  |  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION GAUCHE | |  |  |  |
| **MANOEUVRE**  ***CHAÎNETTE SANS FIN :***  Standard métallique  PVC : blanc, noir ou gris clair.  **Couleur manoeuvre:**  Manoeuvre cordon :  gland disponible en aluminium,  blanc, noir, crème et brun.  Manoeuvre tige :  disponible en aluminium,  blanc, noir, crème et brun. | COULEUR MANŒUVRE  (aluminium, blanc, noir,  crème ou brun) | |  |  |  |
| CHAÎNETTE SANS FIN | METALLIQUE |  |  |  |
| PVC (indiquer couleur) |  |  |  |
| COMMANDE PAR CORDON/TIGE D'ORIENTATION (indiquer couleur tige) | |  |  |  |
| MANŒUVRE LITERISE® (orientation à gauche)  LITERISE® (orientation à gauche) | |  |  |  |
| MANIVELLE FIXE  ALU (std), BLANC ou BRUN + LONGUEUR MANIVELLE | |  |  |  |
| MANIVELLE AMOVIBLE  ALU (std), BLANC ou BRUN  + veuillez indiquer la longueur + quantité de manivelles | | /    Pièce(s) | /    Pièce(s) | /    Pièce(s) |
| MOTEUR 230 VOLT \*\* | |  |  |  |  |
| MOTEUR 230 V IO\*\* (AVEC RECEPTEUR INTERNE) | |  |  |  |
|  | POWERVIEW® 230 VOLT (toujours gauche)  accessoires : voir bon de cde ‘PowerView®’ | |  |  |  |  |
|  |  |
| **PLACEMENT \*** | AU PLAFOND | |  |  |  |  |
| AU MUR | |  |  |  |
| **MODELE BANDEAU\*** | MODELE 1912: SANS RETOURS | |  |  |  |
| MODELE 1913: AVEC RETOURS GAUCHE ET DROIT | |  |  |  |
| MODELE 1914: AVEC RETOUR DROIT | |  |  |  |
| MODELE 1915: AVEC RETOUR GAUCHE | |  |  |  |
| MODELE DIFFERENT (Indiquer numéro du bandeau) | |  |  |  |
| **OPTIONS**  ***BLOQUEUR BARRE FINALE :***  Uniquement avec cordon/cordon et  Cordon/tige | GLANDS EN BOIS | |  |  |  |
| GUIDAGE LATERAL | |  |  |  |
| EQUERRES D’ELOIGNEMENT (indiquer référence) | |  |  |  |
| APPLIQUES DE MONTAGE (REF.160280 + 160296) | |  |  |  |
| ETRIERS (REF.160329) | |  |  |  |
| POSE COTE A COTE | |  |  |  |
| BLOQUEUR BARRE FINALE (Veuillez indiquer)  placement dans l’embrasure ou hors embrasure) | | embrasure | embrasure | embrasure |
| RUBAN ECHELLE(Veuillez noter largeur et ref. du coloris) | | embrasure | embrasure | embrasure |
| **REMARQUES** |  | | | | | |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. | | | | | | |
| LUXAFLEX BELGIUM SA Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel. : 050 31 77 83 fax. : 050 31 13 65 | | | | | | |