|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2024-04 |
| **STORE VENITIEN BOIS** |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :** |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client :** |       |
| **Votre réf\* :**      |
| **Personne à contacter\* :**       | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**   **/**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE \*** |  |       |       |       |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  |       |       |       |
| **TYPE DE LAMELLE \*** | 50 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 70 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **DIMENSION \***(Veuillez toujours mentionner les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm) **\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |      |      |      |
| **COTE MANOEUVRE \***(standard = cordon de levage et orientation)(350mm à 460mm inclus toujours commande separée) | LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MANOEUVRE*****CHAÎNETTE SANS FIN :***Standard métalliquePVC : blanc, noir ou gris clair.**Couleur manoeuvre:**Manoeuvre cordon : gland disponible en aluminium, blanc, noir, crème et brun.Manoeuvre tige : disponible en aluminium, blanc, noir, crème et brun. | COULEUR MANŒUVRE  (aluminium, blanc, noir, crème ou brun) |  |  |  |
| CHAÎNETTE SANS FIN | METALLIQUE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PVC (indiquer couleur) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| COMMANDE PAR CORDON/TIGE D'ORIENTATION (indiquer couleur tige) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MANŒUVRE LITERISE® (orientation à gauche) LITERISE® (orientation à gauche) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MANIVELLE FIXEALU (std), BLANC ou BRUN + LONGUEUR MANIVELLE | [ ]       | [ ]       | [ ]       |
| MANIVELLE AMOVIBLEALU (std), BLANC ou BRUN + veuillez indiquer la longueur + quantité de manivelles | [ ]      /  Pièce(s) | [ ]      /  Pièce(s) | [ ]      /  Pièce(s) |
| MOTEUR 230 VOLT \*\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| MOTEUR 230 V IO\*\* (AVEC RECEPTEUR INTERNE) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | POWERVIEW® 230 VOLT (toujours gauche)accessoires : voir bon de cde ‘PowerView®’ | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  |
| **PLACEMENT \*** | AU PLAFOND  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| AU MUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MODELE BANDEAU\*** | MODELE 1912: SANS RETOURS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MODELE 1913: AVEC RETOURS GAUCHE ET DROIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MODELE 1914: AVEC RETOUR DROIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MODELE 1915: AVEC RETOUR GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MODELE DIFFERENT (Indiquer numéro du bandeau)  | [ ]      | [ ]      | [ ]      |
| **OPTIONS*****BLOQUEUR BARRE FINALE :***Uniquement avec cordon/cordon et Cordon/tige | GLANDS EN BOIS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GUIDAGE LATERAL | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| EQUERRES D’ELOIGNEMENT (indiquer référence) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| APPLIQUES DE MONTAGE (REF.160280 + 160296) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ETRIERS (REF.160329) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| POSE COTE A COTE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BLOQUEUR BARRE FINALE (Veuillez indiquer)placement dans l’embrasure ou hors embrasure) | [ ]      embrasure | [ ]      embrasure | [ ]      embrasure |
| RUBAN ECHELLE(Veuillez noter largeur et ref. du coloris) | [ ]      embrasure | [ ]      embrasure | [ ]      embrasure |
| **REMARQUES** |       |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. |
| LUXAFLEX BELGIUM SA Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel. : 050 31 77 83 fax. : 050 31 13 65 |