|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Bon de commande 2022-01 | | | | | | | | |
| **STORE CALIFORNIEN 50/70/89/127 mm** | | | | | | | | |
| e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | |
| **ADRESSE DE FACTURATION ⚫** | | | | | | | | **ADRESSE DE LIVRAISON ⚫** | | | | | | | | **DATE** | | /   /     **⚫** | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | **N° DE CLIENT** | | **⚫** | |
| **VOTRE REFERENCE ⚫** | | | |
|  | | | |
| **CONTACT** | | | | | **⚫** | | | **N° DE PAGE** | | | | | | **/**    **⚫** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **⚫ *A REMPLIR OBLIGATOIREMENT*** | | | | | | | | | | | | | **A** | | **B** | | **C** | | **\*\*\*** Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).**\*\*\*** |
| **REFERENCE LIGNE** | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
| **QUANTITE ⚫** | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE LAMELLES** | | | | **⚫** | | 52 mm PVC | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | 70mm | | | ALU | | | |  | |  | |  | |
|  | | PVC | | | |  | |  | |  | |
|  | | 89mm | | | ALU | | | |  | |  | |  | |
|  | | TISSU | | | |  | |  | |  | |
|  | | PVC | | | |  | |  | |  | |
|  | | 127mm | | | TISSU | | | |  | |  | |  | |
|  | | PVC | | | |  | |  | |  | |
| **COLORIS ⚫** | | | | | | ajouter détails panachage dans remarques | | | | | | |  | |  | |  | |
| **LARGEUR ⚫** | | | | | | en mm – mesure finie avec pose de face  pour trapèze: largeur de base + hauteur la plus haute | | | | | | |  | |  | |  | |
| **HAUTEUR ⚫** | | | | | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE MESURE** | | | **⚫** | | | MESURE FINIE (supports inclus) | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | MESURE JOUR | | | | | | |  | |  | |  | |
| **HAUTEUR DE POSE** | | | **⚫** | | | en mm ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | | | | | | |  | |  | |  | |
| **COTE MANOEUVRE** | | | **⚫** | | | GAUCHE\* | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | DROITE\* | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | \*moteur: DERRIERE ou AU-DESSUS du rail | | | | | | |  | |  | |  | |
| **COTE DE REFOULEMENT** | | | | **⚫** | | GAUCHE | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | DROITE | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | GAUCHE ET DROITE (paquets latéraux) | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | CENTRAL (paquet au milieu) | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **COLORIS RAIL** | | | **⚫** | | | noir ou marron pas possible avec  chainette sans fin | | | | BLANC (standard) | | |  | |  | |  | |
|  | | | ALU/GRIS | | |  | |  | |  | |
|  | | | NOIR | | |  | |  | |  | |
|  | | | MARRON | | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE SUPPORT** | | | | **⚫** | | CLIP PLAFOND (standard) | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | SUPPORT PLAFOND AVEC VIS | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | EQUERRE COURTE (60-108mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | EQUERRE MOYENNE (108-156mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | EQUERRE LONGUE (156-204mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
| **MANOEUVRE ⚫** | **CORDON/CHAINETTE** | | | | | type chainette de manœuvre et de liaison | | | | METAL (standaard) | | |  | |  | |  | |
| PVC | | |  | |  | |  | |
| **CHAINETTE SANS FIN** | | | | | type chainette de manœuvre et de liaison | | | | METAL | | |  | |  | |  | |
| PVC | | |  | |  | |  | |
| **LANCE RIDEAU** | | | | | côté manœuvre jamais au côté de refoulement | | | | | | |  | |  | |  | |
| **MOTEUR POWERVIEW**® **18 V** | | | | | accessoires: voir bon de commande‘PowerView®’ | | | | | | |  | |  | |  | |
| **MOTEUR (IQ2)** | | | | | câblé | | | | | | |  | |  | |  | |
| RTS | | | | | | |  | |  | |  | |
| **RAIL JOINTIF** | | | | | | jamais au côté de manœuvre | | | | | | |  | |  | |  | |
| **CHAINETTES DE LIAISON ET PLAQUETTES DE LESTAGE** | | | | | | ALU : SANS (standard) OU METAL | | | | | | |  | |  | |  | |
| TISSU : METAL (standard) OU PVC | | | | | | |  | |  | |  | |
| Plaquettes de lestage : BLANC OU NOIR | | | | | | |  | |  | |  | |
| **PERFORATION LAMELLES PVC** | | | | | | type + hauteur à partir du bas à préciser | | | | | | |  | |  | |  | |
| **PLAQUETTES BASSES SOUDEES** | | | | | | seulement pour tissu – sans chainette de liaison | | | | | | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE MODELE** | | | | | | croquis à fournir si non-standard | | | | | | |  | |  | |  | |
| **TRAPEZE** (uniquement avec chaînette de liaison en PVC blanc) | | | | | | TYPE (standard cordon/chainette) | | | | | TYPE 40 | |  | |  | |  | |
| TYPE 41 | |  | |  | |  | |
| *TYPE 40  Type 40 | | Type 41 | | | | LA HAUTEUR LA PLUS PETITE (en mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
| COTE OBLIQUE (en mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Si vous désirez une autre option (décorative), veuillez l’indiquer dans la section ‘REMARQUES’.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REMARQUES** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|