|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Bon de commande 2022-01 | | | | | | | |
| **STORE CALIFORNIEN RAILES SEULES** | | | | | | | |
| e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | |
| **ADRESSE DE FACTURATION ⚫** | | | | | | | | **ADRESSE DE LIVRAISON ⚫** | | | | | | | **DATE** | | /   /     **⚫** | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | **N° DE CLIENT** | | **⚫** | |
| **VOTRE REFERENCE ⚫** | | | |
|  | | | |
| **CONTACT** | | | | | **⚫** | | | **N° DE PAGE** | | | | | **/**    **⚫** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **⚫ *A REMPLIR OBLIGATOIREMENT*** | | | | | | | | | | | | **A** | | **B** | | **C** | | **\*\*\*** Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).**\*\*\*** |
| **REFERENCE LIGNE** | | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| **QUANTITE ⚫** | | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE LAMELLES** | | **⚫** | | | | 52 mm PVC | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | 70 mm | | | ALU | | |  | |  | |  | |
|  | | | | PVC | | |  | |  | |  | |
|  | | | | 89 mm | | | ALU | | |  | |  | |  | |
|  | | | | TISSU | | |  | |  | |  | |
|  | | | | PVC | | |  | |  | |  | |
|  | | | | 127 mm | | | TISSU | | |  | |  | |  | |
|  | | | |
|  | | | | PVC | | |  | |  | |  | |
| **LARGEUR ⚫** | | | | | | en mm – mesure finie avec pose de face  hauteur nécessaire pour calculer charge maximale | | | | | |  | |  | |  | |
| **HAUTEUR ⚫** | | | | | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE MESURE** | | | **⚫** | | | MESURE FINIE | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | MESURE JOUR | | | | | |  | |  | |  | |
| **HAUTEUR DE POSE ⚫** | | | | | | en mm ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | | | | | |  | |  | |  | |
| **COTE MANOEUVRE** | | **⚫** | | | | GAUCHE\* | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | DROITE\* | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | \*moteur: DERRIERE ou AU-DESSUS du rail | | | | | |  | |  | |  | |
| **COTE DE REFOULEMENT** | | | | **⚫** | | GAUCHE | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | DROITE | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | GAUCHE ET DROITE (paquets latéraux) | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | | CENTRAL (paquet au milieu) | | | | |  |  | |  | |  | |
| **COLORIS RAIL** | | | **⚫** | | | noir ou marron pas possible avec  chainette sans fin | | | | BLANC (standard) | |  | |  | |  | |
|  | | | ALU/GRIS | |  | |  | |  | |
|  | | | NOIR | |  | |  | |  | |
|  | | | MARRON | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE SUPPORT** | | **⚫** | | | | CLIP PLAFOND (standard) | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | SUPPORT PLAFOND AVEC VIS | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | EQUERRE COURTE (60-108mm) | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | EQUERRE MOYENNE (108-156mm) | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | EQUERRE LONGUE (156-204mm) | | | | | |  | |  | |  | |
| **MANOEUVRE ⚫** | **CORDON/CHAINETTE** | | | | | type chainette de manœuvre et de liaison | | | | METAL (standard) | |  | |  | |  | |
| PVC | |  | |  | |  | |
| **CHAINETTE SANS FIN** | | | | | type chainette de manœuvre et de liaison | | | | METAL | |  | |  | |  | |
| PVC | |  | |  | |  | |
| **LANCE RIDEAU** | | | | | côté manœuvre jamais au côté de refoulement | | | | | |  | |  | |  | |
| **MOTEUR POWERVIEW**® **18V** | | | | | accessoires: voir bon de commande ‘PowerView®’ | | | | | |  | |  | |  | |
| **MOTEUR (IQ2)** | | | | | câblé | | | | | |  | |  | |  | |
| RTS | | | | | |  | |  | |  | |
| **RAIL JOINTIF** | | | | | | jamais au côté de manœuvre | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REMARQUES** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |