|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
| **STORE CALIFORNIEN RAILES SEULES** |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **ADRESSE DE FACTURATION ⚫** | **ADRESSE DE LIVRAISON ⚫** | **DATE** |    /   /     **⚫** |
|       |       | **N° DE CLIENT** |       **⚫** |
| **VOTRE REFERENCE ⚫** |
|       |
| **CONTACT**  |       **⚫** | **N° DE PAGE** |    **/**    **⚫** |  |
|  |
| **⚫ *A REMPLIR OBLIGATOIREMENT*** | **A** | **B** | **C** | **\*\*\*** Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).**\*\*\*** |
| **REFERENCE LIGNE** |  |       |       |       |
| **QUANTITE ⚫** |  |       |       |       |
| **TYPE DE LAMELLES** |  **⚫** | 52 mm PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | 70 mm | ALU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | 89 mm | ALU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | TISSU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | 127 mm | TISSU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |
|  | PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **LARGEUR ⚫** | en mm – mesure finie avec pose de facehauteur nécessaire pour calculer charge maximale |       |       |       |
| **HAUTEUR ⚫** |       |       |       |
| **TYPE DE MESURE** |  **⚫** | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR DE POSE ⚫** | en mm ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |       |       |       |
| **COTE MANOEUVRE** |  **⚫** | GAUCHE\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | DROITE\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | \*moteur: DERRIERE ou AU-DESSUS du rail |       |       |       |
| **COTE DE REFOULEMENT** |  **⚫** | GAUCHE  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | DROITE  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | GAUCHE ET DROITE (paquets latéraux) |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | CENTRAL (paquet au milieu) |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COLORIS RAIL** | **⚫** | noir ou marron pas possible avecchainette sans fin | BLANC (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | ALU/GRIS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | MARRON | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **TYPE DE SUPPORT** |  **⚫** | CLIP PLAFOND (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | SUPPORT PLAFOND AVEC VIS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | EQUERRE COURTE (60-108mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | EQUERRE MOYENNE (108-156mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | EQUERRE LONGUE (156-204mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MANOEUVRE ⚫** | **CORDON/CHAINETTE** | type chainette de manœuvre et de liaison | METAL (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **CHAINETTE SANS FIN** | type chainette de manœuvre et de liaison | METAL | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **LANCE RIDEAU** | côté manœuvre jamais au côté de refoulement | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MOTEUR POWERVIEW**® **18V** | accessoires: voir bon de commande ‘PowerView®’ |  |  |  |
| **MOTEUR (IQ2)** | câblé | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| RTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **RAIL JOINTIF** | jamais au côté de manœuvre  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |
| **REMARQUES** |       |
|  |
|  |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |