|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 | | |
|  | **DUETTE 64 MM** | | |
|  | e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | |
| **Adresse de facturation\*:** | | **Adresse de livraison\*:** | | **Date:** | /  / |
|  | |  | | **N° de client:** |  |
|  | |  | | **Votre réf.\*:** | |
| **Personne à contacter \*:** | | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**   **/** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | | | | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **QUANTITE \*** |  | | | |  |  |  |  |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** | \*\* Veuillez remplir les références du coloris pour les tissus haut et bas pour un combi en bas \*\* | | | |  |  |  |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  | | | |  |  |  |  |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  | | | |  |  |  |  |
| **DIMENSION \***  (Veuillez toujours mentionner les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | | | |  |  |  |  |
|  | MESURE JOUR | | | |  |  |  |  |
| **HAUTEUR DE POSE \***  (en mm) | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | | | |  |  |  |  |
| **PLACEMENT \*** | DANS L’EMBRASURE | | | |  |  |  |  |
|  | HORS EMBRASURE | | | |  |  |  |  |
| **COTE MANOEUVRE \***  Ne pas indiquer de manoeuvre pour TD/BU et COMBI : toujours gauche + droite | GAUCHE | | | |  |  |  |  |
|  | DROITE | | | |  |  |  |  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** | | | | | | | | |
| **RECTANGLE :**  *STANDARD* | SMARTCORD | type 1100 | | |  |  |  |  |
|  | LITERISE | type 1102 | | |  |  |  |  |
|  | POWERVIEW® 18V\*\* | | | type 1109 |  |  |  |  |
| **RECTANGLE :**  *TOP DOWN/BOTTOM UP* | SMARTCORD | | type 1200 | |  |  |  |  |
|  | LITERISE | | type 1202 | |  |  |  |  |
|  | POWERVIEW® 18V\*\* | | | type 1209 |  |  |  |  |
| **RECTANGLE :**  *COMBI DU HAUT VERS LE BAS* | SMARTCORD | | type 1300 | |  |  |  |  |
|  | LITERISE | | type 1302 | |  |  |  |  |
|  | POWERVIEW® 18V\*\* | | | type 1309 |  |  |  |  |
|  | COLORIS DU TISSU HAUT \*\* | | | |  |  |  |  |
|  | COLORIS DU TISSU BAS \*\* | | | |  |  |  |  |
| **OPTIONS** | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | | | |  |  |  |  |
|  | ENTRETOISES | | | |  |  |  |  |
|  | COLORIS DE PROFIL DIFFERENT (Veuillez indiquer la référence du coloris) | | | |  |  |  |  |
| **REMARQUES** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (\*\*) Accessoires PowerView® : Voir bon de commande ‘PowerView®’ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *\*\*\* La hauteur d’installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d’installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits , la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne  EN 13120:2009, la longueur de l’organe de manœuvre sera limitée à 1 m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié. \*\*\** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | |