|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
|  | **DUETTE 64 MM** |
|  | e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\*:** | **Adresse de livraison\*:** | **Date:** |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client:** |       |
|  |  | **Votre réf.\*:** |
| **Personne à contacter \*:**      | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**   **/**   |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | **D**      |
| **QUANTITE \***  |  |       |       |       |       |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** | \*\* Veuillez remplir les références du coloris pour les tissus haut et bas pour un combi en bas \*\* |       |       |       |       |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |      |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |      |
| **DIMENSION \***(Veuillez toujours mentionner les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR DE POSE \***(en mm) | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |      |      |      |      |
| **PLACEMENT \*** | DANS L’EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | HORS EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COTE MANOEUVRE \***Ne pas indiquer de manoeuvre pour TD/BU et COMBI : toujours gauche + droite | GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** |
| **RECTANGLE :***STANDARD* | SMARTCORD | type 1100  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | LITERISE | type 1102 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | POWERVIEW® 18V\*\* | type 1109 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **RECTANGLE :** *TOP DOWN/BOTTOM UP* | SMARTCORD | type 1200 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | LITERISE | type 1202 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | POWERVIEW® 18V\*\* | type 1209 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **RECTANGLE :***COMBI DU HAUT VERS LE BAS* | SMARTCORD | type 1300 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | LITERISE | type 1302 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | POWERVIEW® 18V\*\* | type 1309 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | COLORIS DU TISSU HAUT \*\* |       |       |       |       |
|  | COLORIS DU TISSU BAS \*\* |       |       |       |       |
| **OPTIONS** | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | ENTRETOISES | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | COLORIS DE PROFIL DIFFERENT (Veuillez indiquer la référence du coloris) |       |       |       |       |
| **REMARQUES** |       |
|  |
| (\*\*) Accessoires PowerView® : Voir bon de commande ‘PowerView®’ |
|  |
| *\*\*\* La hauteur d’installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d’installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits , la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009, la longueur de l’organe de manœuvre sera limitée à 1 m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié. \*\*\** |
|  |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |