|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
|  | **DUETTE STANDARD**  |
|  | e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :**  |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client :**       |
|  |  | **Votre réf.\* :**      |
| **Personne à contacter\* :**      | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**   **/**   |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE \*** |  |       |       |       |  |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  |       |       |       |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **DIMENSION \*** (Veuillez toujours indiquer les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm) **\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |      |      |      |  |
| **PLACEMENT\*** | PLACEMENT DANS L’EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PLACEMENT HORS EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **COTE MANOEUVRE \***Ne pas indiquer de manoeuvre pour TD/BU : toujours G+D | GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** |  |
| **RECTANGLE : *STANDARD**Manœuvre par cordon*:** standard***Literise®:*** Il ne faut pas mentionner le côté de manœuvre***Literise® et Smartcord®:*** Incompatible avec supports pour fenêtre PVC et Alu | MANOEUVRE PAR CORDON  | type 1101 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SMARTCORD®  | type 1100 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LITE RISE® | type 1102 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MOTEUR 24 VOLT\*\* | type 1106 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | POWERVIEW®MOTEUR 18V\*\*\*  | type 1109 | CHR (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  |  | EOS (boîtier carré) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | CHAINETTE SANS FIN type 1105 | METALLIQUE (= standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | CORDON SANS FIN | type 1103 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **RECTANGLE : *FERMETURE DU HAUT VERS LE BAS ET INVERSEMENT******Manœuvre par cordon et Smartcord®:*** Manœuvre toujours séparé gauche + droite | MANOEUVRE PAR CORDON | type 1201 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SMARTCORD® | type 1200 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LITERISE® | type 1202 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MOTEUR POWERVIEW® CHR 18 V\*\*\* | type 1209 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **OPTIONS**Pour les modèles avec guidage, veuillez utiliser le bon de commande **Duette Modèles Tendus 2022-01.**Pour les modèles combi, trapèze et triangle, veuillez utiliser le bon de commande **Duette Standard Formes Spéciales 2022-01.** | EQUERRES D’ELOIGENEMENT | 40 mm | (option F3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | 70 mm | (option F2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SUPPORTS FENETRE PVC ET ALU  | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | BRUN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL A COLLER (largeur max 1300 mm)  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE FINITION : PROFIL L (uniquement en cas de placement dans l’embrasure) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE FINITION : PROFIL U | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE MONTAGE (largeur max 1500 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ENTRETOISES (notez la référence) | [ ]       | [ ]       | [ ]       |  |
|  | COINS 11° | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TIGE AMOVIBLE FIXE (+ indiquez la longueur en mm) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |  |
|  | TIGE AMOVIBLE REGLABLE (1500-3000mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | COULEUR DE PROFIL DIFFERENTE(veuillez indiquer la référence du coloris)  |       |       |       |  |
| **REMARQUES** |       |
| Accessoires électriques : voir bon de commande ‘Motorisation’. |

**Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr