|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande 2024-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **DUETTE MODELES TENDUS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | | **Adresse de livraison\* :** | | | | | | | | | | | | | **Date :** | | | /  / | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | **N° de client :** | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | **Votre réf.\* :** | | | | | | |
| **Personne à contacter\* :** | | | ***\* A remplir obligatoirement*** | | | | | | | | | **N° de page\* :**  **/** | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | **A** | | | **B** | | **C** | | | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE \*** | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **REFENCE DU COLORIS\*** | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **HAUTEUR** (enmm) **\*** | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **DIMENSION \*** (Veuillez toujours indiquer les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | | MESURE FINIE | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | MESURE JOUR | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **HAUTEUR DE POSE** (enmm)**\*** | | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **PLACEMENT \*** | | PLACEMENT DANS L’EMBRASURE | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | PLACEMENT HORS EMBRASURE | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| **COTE MANOEUVRE \***  Ne pas indiquer de manoeuvre pour TD/BU : toujours G+D | | GAUCHE | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | DROITE | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **RECTANGLE:** *fermeture du haut vers le bas ou inversement* | | MANOEUVRE PAR CORDON | | | | type 3101 OU 3161 | | | | | | | 3101 | | 3161 | 3101 | 3161 | 3101 | | 3161 |  |
|  | | TIRAGE DIRECT | | | | type 3102 OU 3152 | | | | | | | 3102 | | 3152 | 3102 | 3152 | 3102 | | 3152 |  |
|  | | CHAINETTE SANS FIN  type 3105 OU 3165 | | | | | | | | METALLIQUE | | | 3105 | | 3165 | 3105 | 3165 | 3105 | | 3165 |  |
|  | |  | | | | | | | | PVC | | | 3105 | | 3165 | 3105 | 3165 | 3105 | | 3165 |  |
|  | | MOTEUR 24 VOLT \*\* | | | | | | type 3106 OU 3166 | | | | | 3106 | | 3166 | 3106 | 3166 | 3106 | | 3166 |  |
| **RECTANGLE:** *fermeture du haut vers le bas et inversement*  ***Manœuvre par cordons*** : manœuvre toujours séparé G + D | | MANŒUVRE PAR CORDONS | | | | | | | type 3201 | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | TIRAGE DIRECT | | | type 3202 | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **RECTANGLE :** *fermeture du haut vers bas et inversement sans boîtier* | | TIRAGE DIRECT | | type 3242 (standard) | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | TIRAGE DIRECT | | type 3242-T1 (avec rail de tension) | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | TIRAGE DIRECT | | type 3242-T4 (avec 2 rails de tension) | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **OPTIONS**  TRUFITTM: Uniquement en  25 mm. Toujours donner des mesures finies.  Pour les modèles combi, trapèze et des autres modèles, veuillez utiliser le bon de commande **Duette Modèles Tendus Formes Spéciales  2019-1**. | | EQUERRES  D’ELOIGNEMENT | | | | | 40 mm | | | | (option F3) | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | | 70 mm | | | | (option F2) | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | SUPPORTS FENETRE PVC ET ALU haut et bas | | | | | BLANC | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | | BRUN | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | RAIL DE TENSION | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | TRUFITTM (uniquement type 3242 - 25 mm) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | TRUFITTM GLIDE (uniquement type 3242 - 25 mm) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | FRAMEFIX™ (uniquement type 3102/3242) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | PROFIL A COLLER (largeur max 1300 mm) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | PROFIL DE FINITION : PROFIL L (uniquement en cas de placement dans l’embrasure) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | PROFIL DE FINITION : PROFIL U | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | PROFIL DE MONTAGE (largeur max 1500 mm) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | ENTRETOISES (notez la référence) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | COINS 11° | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | TIGE AMOVIBLE FIXE (indiquez la longueur en mm) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | TIGE AMOVIBLE REGLABLE (1500-3000mm) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | | COULEUR DE PROFIL DIFFERENTE  (veuillez indiquer la référence du coloris) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
| **REMARQUES** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accessoires électriques : voir bon de commande ‘Motorisation’. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUXAFLEX BELGIUM SA Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |