|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 | | | | | | | | | | |
|  | **PLISSE MODELES TENDUS FORMES SPECIALES** | | | | | | | | | | |
|  | e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | | **Adresse de livraison\* :** | | | | | | | | | **Date :** | | /  / | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | **N° de client :** | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | **Votre réf.\* :** | | | | | | |
| **Personne à contacter\* :** | | | ***\* A remplir obligatoirement*** | | | | | **N° de page\* :**  **/** | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REFERENCE** | |  | | | | | | | **A** | | **B** | | | | **C**  ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** | |  |
| **QUANTITE \*** | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **REFERENCE DU COLORIS\*** | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** | | Pour trapèze: Veuillez remplir les mesures en bas. | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **HAUTEUR** (enmm) **\*** | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **DIMENSION \*** (Veuillez toujours indiquer les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | | MESURE FINIE | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | MESURE JOUR | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **HAUTEUR DE POSE** (enmm) **\*** | | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **PLACEMENT \*** | | PLACEMENT DANS L’EMBRASURE | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | PLACEMENT HORS EMBRASURE | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **COTE MANOEUVRE \***  Ne pas indiquer de coté manœuvre pour COMBI : toujours G+D | | GAUCHE | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | DROITE | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **COMBI : *DU HAUT VERS LE BAS OU INVERSEMENT***  *Manœuvre par cordons:* la manœuvre est toujours séparé gauche + droite | | MANOEUVRE PAR CORDONS | | | | type 3301 ou 3351 | | | 3301 | 3351 | 3301 | | 3351 | | 3301 | 3351 |  |
|  | | TIRAGE DIRECT | | | | type 3302 ou 3352 | | | 3302 | 3352 | 3302 | | 3352 | | 3302 | 3352 |  |
|  | | REFERENCE DU COLORIS TISSU HAUT | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | REFERENCE DU COLORIS TISSU BAS | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | TIRAGE DIRECT  type 3402 | | | GAUCHE (modèle A) | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | DROITE (modèle B) | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | HAUTEUR LA PLUS PETITE (en mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | HAUTEUR LA PLUS GRANDE (en mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | LARGEUR DE BASE (en mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | COTE OBLIQUE (en mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **AUTRES MODELES** | | Veuillez noter le type + joindre un dessin | | | | | | | type | | type | | | | type | |  |
| **OPTIONS** | | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | | 40 mm | | | (option F3) | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | 70 mm | | | (option F2) | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | SUPPORTS FENETRE PVC ET ALU haut et bas | | BLANC | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | BRUN | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | RAIL DE TENSION | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | PROFIL A COLLER (largeur max 1300 mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | PROFIL DE FINITION : PROFIL L (uniquement en cas de placement dans l’embrasure) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | PROFIL DE FINITION : PROFIL U | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | PROFIL DE MONTAGE (largeur max 1500 mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | FRAMEFIX™ (uniquement type 3322) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | ENTRETOISES (notez la référence) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | COINS 11° | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | TIGE AMOVIBLE FIXE (+ la longueur en mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | TIGE AMOVIBLE REGLABLE(1500-3000mm) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | COULEUR DE PROFIL DIFFERENTE  (veuillez indiquer la référence du coloris) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
| **REMARQUES** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | | | | | | |