|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
| **PLISSE STANDARD FORMES SPECIALES** |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :**  |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client :**       |
| **Votre réf.\*:**      |
| **Personne à contacter\* :**      | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\* :**   **/**   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE \*** |  |       |       |       |  |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  |       |       |       |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** | Pour trapèze et triangle: Veuillez remplir les mesures en bas |      |      |      |  |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **DIMENSION \*** (Veuillez toujours indiquer les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm) \* | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |      |      |      |  |
| **PLACEMENT \*** | PLACEMENT DANS L’EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PLACEMENT HORS EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **COTE MANOEUVRE \***Ne pas indiquer de coté manoeuvre pour COMBI : toujours G+D | GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** |  |
| **COMBI JOUR/NUIT : DU HAUT VERS LE BAS*****Manœuvre par cordon :*** manœuvre toujours séparé gauche + droiteAccessoires PowerView® : Voir bon de commande ‘PowerView®’ | MANOEUVRE PAR CORDON  | type 1301 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SMARTCORD® (uniquement en 32 mm)  | type 1300 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | LITERISE® | type 1302 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | POWERVIEW® 18 V (uniquement 32 mm) | type 1309 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | REFERENCE DU COLORIS TISSU HAUT |       |       |       |  |
|  | REFERENCE DU COLORIS TISSU BAS |       |       |       |  |
| **TRAPEZE*****Manœuvre par cordon :*** toujours du hauteur la plus petiteModèle BModèle A | MANOEUVRE PAR CORDON type 1401 | GAUCHE (modèle A) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | DROITE (modèle B) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | HAUTEUR LA PLUS PETITE (en mm) |      |      |      |  |
|  | HAUTEUR LA PLUS GRANDE (en mm) |      |      |      |  |
|  | LARGEUR DE BASE (en mm) |      |      |      |  |
|  | COTE OBLIQUE (en mm) |      |      |      |  |
| **TRIANGLE** ***Manœuvre par cordon:*** toujours du hauteur la plus grande Modèle A Modèle B | MANOEUVRE PAR CORDON type 1701 | GAUCHE (modèle A) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | DROITE (modèle B) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | HAUTEUR LA PLUS GRANDE (en mm) |      |      |      |  |
|  | LARGEUR DE BASE (en mm) |      |      |      |  |
|  | COTE OBLIQUE (en mm) |      |      |      |  |
| **OPTIONS**Pour les modèles avec guidage, veuillez utiliser le bon de commande **Plissé Modèles Tendus Formes Spéciales 2022-01**. | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | 40 mm  | (option F3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | 70 mm  | (option F2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SUPPORTS FENETRE PVC ET ALU | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | BRUN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL A COLLER (largeur max 1300 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE FINITION : PROFIL L (uniquement en cas de placement dans l’embrasure) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE FINITION : PROFIL U | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE MONTAGE (largeur max 1500 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ENTRETOISES (notez la référence) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | COINS 11° | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TIGE AMOVIBLE FIXE (+ indiquez la longueur en mm) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |  |
|  | TIGE AMOVIBLE REGLABLE (1500-3000mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | COULEUR DE PROFIL DIFFERENTE(veuillez indiquer la référence du coloris)  |       |       |       |  |
| **REMARQUES** |       |

**Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr