|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
| **PLISSE VERANDA** |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :** |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client :** |       |
| **Votre réf.\*:**      |
| **Personne à contacter\* :**       | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**   **/**   |
|  |
|  |
| **REFERENCE** |  | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **QUANTITE \*** |  |       |       |       |       |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  |       |       |       |       |
| **LARGEUR** (en mm)**\*** |  |      |      |      |      |
| **HAUTEUR** (en mm)**\*** |  |      |      |      |      |
| **DIMENSION \*** (Veuillez toujours indiquer les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **PLACEMENT \*** | DANS L’EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| HORS EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** |
| **RECTANGLE** *Avec profil de tension bas + paquet haut OU avec profil de tension haut + paquet et manœuvre bas* | TIRAGE DIRECT type 2102 OU 2152(+ éventuellement tige amovible comme option) | [ ] 2102 | [ ] 2152 | [ ] 2102 | [ ] 2152 | [ ] 2102 | [ ] 2152 | [ ] 2102 | [ ] 2152 |
| MOTEUR 24 VOLT \*\* Indiquer côté moteur: gauche ou droite | type 2106 OU 2156 | [ ] 2106 | [ ] 2156 | [ ] 2106 | [ ] 2156 | [ ] 2106 | [ ] 2156 | [ ] 2106 | [ ] 2156 |
| MOTEUR POWERVIEW® 18 V\*\*\*Indiquer côté moteur: gauche ou droite | type 2109 OU 2159 | [ ] 2109 | [ ] 2159 | [ ] 2109 | [ ] 2159 | [ ] 2109 | [ ] 2159 | [ ] 2109 | [ ] 2159 |
| **RECTANGLE** *Avec paquet haut et manœuvre bas OU paquet bas et manœuvre haut* | MOTEUR 24 VOLT \*\* Indiquer côté moteur: gauche ou droite | type 2116 OU 2166 | [ ] 2116 | [ ] 2166 | [ ] 2116 | [ ] 2166 | [ ] 2116 | [ ] 2166 | [ ] 2116 | [ ] 2166 |
| MOTEUR POWERVIEW® 18 V\*\*\*Indiquer côté moteur: gauche ou droite | type 2119 OU 2169 | [ ] 2119 | [ ] 2169 | [ ] 2119 | [ ] 2169 | [ ] 2119 | [ ] 2169 | [ ] 2119 | [ ] 2169 |
| **RECTANGLE** *Avec profil de tension haut et bas* | TIRAGE DIRECT type 2202 (+ éventuellement tige amovible comme option) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **RECTANGLE COMBI** *Avec profil de tension bas (tissu A haut et tissu B bas) OU profil de tension haut (tissu A haut et tissu B bas)* | TIRAGE DIRECT type 2302 OU 2352(+ éventuellement tige amovible comme option) | [ ] 2302 | [ ] 2352 | [ ] 2302 | [ ] 2352 | [ ] 2302 | [ ] 2352 | [ ] 2302 | [ ] 2352 |
| REFERENCE DU COLORIS HAUT (tissu A) |      |      |      |      |
| REFERENCE DU COLORIS BAS (tissu B) |      |      |      |      |
| **AUTRES MODELES** | Veuillez noter le type + joindre un dessin | type     | type     | type     | type     |
| **LONGUEUR MANOEUVRE** | TIGE AMOVIBLE (gris) | 500/1000/1500/2000/2500mm ou réglable |      |      |      |      |
| **OPTIONS*****Profil de montage :****Standard : haut et bas* | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | 5 mm | (option F1) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 40 mm | (option F3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 70 mm | (option F2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ENTRETOISES (notez la référence) | [ ]       | [ ]       | [ ]       | [ ]       |
| PROFIL DE FINITION : PROFIL L (uniquement en cas de placement dans l’embrasure) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PROFIL DE MONTAGE(largeur max 1500 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| COULEUR DE PROFIL DIFFERENTE (Veuillez indiquer la référence du coloris) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **REMARQUES** |       |
|  |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. |
|  |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |