|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2024-04 |
|  | **PLISSE MODELES TENDUS** |
|  | e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\*:** | **Date :** |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client :** |       |
|  |  | **Votre réf.\* :**      |
| **Personne à contacter\* :**       | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**  **/**   |  |
|   |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\**** |
| **QUANTITE \*** |  |       |       |       |  |
| **REFENCE DU COLORIS\*** |  |       |       |       |  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **HAUTEUR** (enmm) **\*** |  |      |      |      |  |
| **DIMENSION \*** (Veuillez toujours indiquer les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **HAUTEUR DE POSE** (enmm) **\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |      |      |      |  |
| **PLACEMENT \*** | PLACEMENT DANS L’EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PLACEMENT HORS EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **COTE MANOEUVRE \***Ne pas indiquer de coté manoeuvre pour TD/BU : toujours G+D | GAUCHE  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| ***VEUILLEZ TOUJOURS MARQUER LE TYPE CORRECT CI-DESSOUS (voir aperçu des types dans le tarif)*** |  |
| **RECTANGLE :** *fermeture du haut vers le bas ou inversement*  | MANOEUVRE PAR CORDON | type 3101 OU 3161 | **[ ]** 3101 | **[ ]** 3161 | **[ ]** 3101 | **[ ]** 3161 | **[ ]** 3101 | **[ ]** 3161 |  |
|  | TIRAGE DIRECT  | type 3102 OU 3152 | **[ ]** 3102 | **[ ]** 3152 | **[ ]** 3102 | **[ ]** 3152 | **[ ]** 3102 | **[ ]** 3152 |  |
|  | CHAINETTE SANS FINtype 3105 OU 3165 | METALLIQUE | **[ ]** 3105 | **[ ]** 3165 | **[ ]** 3105 | **[ ]** 3165 | **[ ]** 3105 | **[ ]** 3165 |  |
|  |  | PVC | **[ ]** 3105 | **[ ]** 3165 | **[ ]** 3105 | **[ ]** 3165 | **[ ]** 3105 | **[ ]** 3165 |  |
|  | MOTEUR 24 VOLT \*\*  |  type 3106 OU 3166 | **[ ]** 3106 | **[ ]** 3166 | **[ ]** 3106 | **[ ]** 3166 | **[ ]** 3106 | **[ ]** 3166 |  |
| **RECTANGLE :** *fermeture du haut vers le bas et inversement****Manœuvre par cordons*** : manœuvre toujours séparé G + D | MANŒUVRE PAR CORDONS | type 3201 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TIRAGE DIRECT  | type 3202 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **RECTANGLE :** *fermeture du haut versle bas et inversement sans boîtier* | TIRAGE DIRECT  | type 3242 (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TIRAGE DIRECT  | type 3242-T1 (avec rail de tension) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TIRAGE DIRECT  | type 3242-T4 (avec 2 rails de tension) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **OPTIONS**TRUFITTM : Uniquement en 20 mm. Toujours donner des mesures finies.Pour les modèles combi, trapèze et des autres modèles, veuillez utiliser le bon de commande **Plissé Modèles Tendus Formes Spéciales 2019-1.** | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | 40 mm | (option F3) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | 70 mm | (option F2) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | SUPPORTS FENETRE PVC ET ALU haut et bas  | BLANC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  |  | BRUN | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | RAIL DE TENSION | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TRUFITTM (uniquement type 3242-20 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TRUFITTM GLIDE (uniquement type 3242-20 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | FRAMEFIX™ (uniquement type 3102/3242) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL A COLLER (largeur max 1300 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE FINITION : PROFIL L (uniquement en cas de placement dans l’embrasure) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE FINITION : PROFIL U | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | PROFIL DE MONTAGE (largeur max 1500 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | ENTRETOISES (notez la référence) | [ ]       | [ ]       | [ ]       |  |
|  | COINS 11° | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | TIGE AMOVIBLE FIXE (+ la longueur en mm) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |  |
|  | TIGE AMOVIBLE REGLABLE (1500-3000mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
|  | COULEUR DE PROFIL DIFFERENTE(veuillez indiquer la référence du coloris)  |       |       |       |  |
| **REMARQUES** |       |
|  |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. |
| LUXAFLEX BELGIUM SA Dirk Martensstraat 3 8200 Sint-Andries tel.: 050 31 77 83 fax.: 050 31 13 65 |
|  |