|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Bon de commande 2022-02 | | | | | | | | |
| **ROULEAU XCEL SCREEN+** | | | | | | | | |
| **e-mail commande :** [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | |
| **ADRESSE DE FACTURATION ⚫** | | | | | | | **ADRESSE DE LIVRAISON ⚫** | | | | | | | **DATE** | | /   /     **⚫** | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | **N° DE CLIENT** | | **⚫** | |
| **VOTRE REFERENCE ⚫** | | | |
|  | | | |
| **CONTACT** | | | **⚫** | | | | **N° DE PAGE** | | | | | **/**    **⚫** | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **⚫ *CHAMPS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT*** | | | | | | | | | | | **A** | | **B** | | **C** | | Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e). |
| **REFERENCE LIGNE** | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
| **QUANTITE ⚫** | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
| **COLORIS ⚫** | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
| **LARGEUR ⚫** | | | | en mm – mesure finie avec pose de face | | | | | | |  | |  | |  | |
| **HAUTEUR ⚫** | | | | en mm – mesure finie avec pose de face | | | | | | |  | |  | |  | |
| **TYPE DE MESURE ⚫** | | | | MESURE FINIE (MF) ou MESURE JOUR (MJ) | | | | | | | MF  MJ | | MF  MJ | | MF  MJ | |
| **HAUTEUR D’INSTALLATION ⚫** | | | | en mm | | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS\*\*\**** | | | | |  | |  | |  | |
| **COTE MANOEUVRE ⚫** | | | | GAUCHE ou DROITE | | | | | | |  | |  | |  | |
| **MONTAGE ⚫** | | | | POSE DE FACE (PF) ou POSE PLAFOND (PP) | | | | | | | PF  PP | | PF  PP | | PF  PP | |
| **SANS SOUDURE** | | | | limitation mesures maximales | | | | | | |  | |  | |  | |
| **SYSTEME ⚫** | **SUPPORTS UNIVERSELS** | | | METALLIQUE (standard) | | | | | | |  | |  | |  | |
| PVC (toujours avec chainette PVC) | | | | | | |  | |  | |  | |
| **PROFIL DE MONTAGE** | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |
| **CASSETTE** | **OUVERT** | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **FERME** | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |
| **MANOEUVRE ⚫** | **CHAINETTE** | | | METALLIQUE (standard) | | | | |  | |  | |  | |  | |
| PVC (standard pour supports PVC) | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **MOTEUR POWERVIEW**® | | | accessoires: voir bon de commande ‘PowerView®’ | | | | | | | 18V  230 V | | 18V  230 V | | 18V  230 V | |
| **MOTEUR** | | | 24V (HD M25T) (axe 31 mm – 37 mm) | | | | | |  |  | |  | |  | |
| 230V cablé (HD M40S) (axe 50 mm – 62 mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
| 230V RTS (Somfy Sonesse 40 RTS / 50 RTS)  (axe 50 mm – 62 mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
| **BARRE FINALE ⚫** | **SANS TISSU (standard)**  (Coloris = coloris hardware) | | | OVALE PETITE (largeur maximale 2500mm) T2 | | | | | | |  | |  | |  | |
| OVALE GRANDE XL (largeur maximale 3000 mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
| RECTANGULAIRE XL | | | | | | |  | |  | |  | |
| **ENROULEMENT EXTERIEUR** | | | | impossible avec guidage latéral et cassette fermée | | | | | | |  | |  | |  | |
| **DESIGN EDITION** | | | | paquet avec supports Design (indiquer coloris)  (largeur maximale 2500 mm) | | | | | | |  | |  | |  | |
| **COLORIS HARDWARE** | | | | BLANC (standard), GRIS/ALU ou NOIR | | | | | | |  | |  | |  | |
| **COTE A COTE** | | | | = même axe/cassette/supports et  direction de tissu (si possible)  Veuillez noter pour quelle référence,  qu’il faut un alignement | | | | | | | À côté de ref | | À côté de ref | | À côté de ref | |
| **REGLAGE FIN DE COURSES INTERNE** | | | | Uniquement avec axe 31 mm et 37 mm | | | | | | |  | |  | |  | |
| **SUPPORTS FENETRE PVC/ALU** | | | | blanc – uniquement avec profil de montage | | | | | | |  | |  | |  | |
| **GUIDAGE LATERALE**  Guidage laterale par profils toujours avec sous-latte rectangulaire | | | | CABLE DE TENSION | | | | | | | PF  PP | | PF  PP | | PF  PP | |
| PROFIL 35 mm – vissé | | | | | | | PF  PP | | PF  PP | | PF  PP | |
| PROFIL 35 mm – collé | | | | | | | PF  PP | | PF  PP | | PF  PP | |
| PROFIL 64 mm – vissé | | | | | | | PF  PP | | PF  PP | | PF  PP | |
| PROFIL 64 mm - clips | | | | | | | PF | | PF | | PF | |
| **Si vous désirez une autre option (décorative), veuillez l’indiquer dans la section ‘REMARQUES’.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REMARQUES** | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | | | | | | |