|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-02 |
| **ROULEAU XCEL SCREEN+** |
| **e-mail commande :** service.clients@luxaflex.fr |
| **ADRESSE DE FACTURATION ⚫** | **ADRESSE DE LIVRAISON ⚫** | **DATE** |    /   /     **⚫** |
|       |       | **N° DE CLIENT** |       **⚫** |
| **VOTRE REFERENCE ⚫** |
|       |
| **CONTACT**  |       **⚫** | **N° DE PAGE** |    **/**    **⚫** |  |
|  |
| **⚫ *CHAMPS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT*** | **A** | **B** | **C** |  Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e). |
| **REFERENCE LIGNE** |  |       |       |       |
| **QUANTITE ⚫** |  |       |       |       |
| **COLORIS ⚫** |  |       |       |       |
| **LARGEUR ⚫** | en mm – mesure finie avec pose de face |       |       |       |
| **HAUTEUR ⚫** | en mm – mesure finie avec pose de face |       |       |       |
| **TYPE DE MESURE ⚫** | MESURE FINIE (MF) ou MESURE JOUR (MJ) | [ ]  MF [ ]  MJ  | [ ]  MF [ ]  MJ  | [ ]  MF [ ]  MJ  |
| **HAUTEUR D’INSTALLATION ⚫** | en mm | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS\*\*\**** |       |       |       |
| **COTE MANOEUVRE ⚫** | GAUCHE ou DROITE |       |       |       |
| **MONTAGE ⚫** | POSE DE FACE (PF) ou POSE PLAFOND (PP) | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP |
| **SANS SOUDURE** | limitation mesures maximales | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **SYSTEME ⚫** | **SUPPORTS UNIVERSELS** | METALLIQUE (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PVC (toujours avec chainette PVC) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **PROFIL DE MONTAGE** |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **CASSETTE** | **OUVERT** |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **FERME** |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MANOEUVRE ⚫** | **CHAINETTE** | METALLIQUE (standard) |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PVC (standard pour supports PVC) |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MOTEUR POWERVIEW**® | accessoires: voir bon de commande ‘PowerView®’ | [ ]  18V [ ]  230 V  | [ ]  18V [ ]  230 V  | [ ]  18V [ ]  230 V  |
| **MOTEUR**  | 24V (HD M25T) (axe 31 mm – 37 mm) |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 230V cablé (HD M40S) (axe 50 mm – 62 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 230V RTS (Somfy Sonesse 40 RTS / 50 RTS)(axe 50 mm – 62 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **BARRE FINALE ⚫** | **SANS TISSU (standard)**(Coloris = coloris hardware) | OVALE PETITE (largeur maximale 2500mm) T2 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| OVALE GRANDE XL (largeur maximale 3000 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| RECTANGULAIRE XL | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **ENROULEMENT EXTERIEUR** | impossible avec guidage latéral et cassette fermée | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **DESIGN EDITION** | paquet avec supports Design (indiquer coloris)(largeur maximale 2500 mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COLORIS HARDWARE** | BLANC (standard), GRIS/ALU ou NOIR |       |       |       |
| **COTE A COTE** | = même axe/cassette/supports et direction de tissu (si possible)Veuillez noter pour quelle référence, qu’il faut un alignement | [ ]  À côté de ref      | [ ]  À côté de ref      | [ ]  À côté de ref      |
| **REGLAGE FIN DE COURSES INTERNE** | Uniquement avec axe 31 mm et 37 mm | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **SUPPORTS FENETRE PVC/ALU** | blanc – uniquement avec profil de montage | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **GUIDAGE LATERALE**Guidage laterale par profils toujours avec sous-latte rectangulaire | CABLE DE TENSION | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP |
| PROFIL 35 mm – vissé | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP |
| PROFIL 35 mm – collé | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP |
| PROFIL 64 mm – vissé | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP |
| PROFIL 64 mm - clips | [ ]  PF | [ ]  PF | [ ]  PF |
| **Si vous désirez une autre option (décorative), veuillez l’indiquer dans la section ‘REMARQUES’.** |
|  |
| **REMARQUES** |       |
|  |
|  |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |