|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Bon de commande 2022-05 | | | | | | | | | | | | |
| **ROULEAU LIGHTLINE®** | | | | | | | | | | | | |
| **e-mail commande :** [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | | | **Adresse de livraison\* :** | | | | | | | | **Date :** | | c**/**  **/** | | | |
| **Personne à contacter\* :** | | | |  | | | | | | | | **N° de client :** | |  | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Personne à contacter \*:** | | | | **N° de page :** | | | | | |  | | ***\* A remplir obligatoirement*** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **⚫  *CHAMPS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT*** | | | | | | | | | | | **A** | | **B** | | | **C** | |
| **REFERENCE LIGNE** | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **QUANTITE ⚫** | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **COLORIS ⚫** | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **LARGEUR ⚫** | | | en mm – mesure finie avec pose de face | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **HAUTEUR ⚫** | | | en mm – mesure finie avec pose de face | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **TYPE DE MESURE ⚫** | | | MESURE FINIE (MF) ou MESURE JOUR (MJ) | | | | | | | | MF  MJ | | MF  MJ | | | MF  MJ | |
| **HAUTEUR D’INSTALLATION ⚫** | | | en mm | | | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS\*\*\**** | | | | |  | |  | | |  | |
| **COTE MANOEUVRE ⚫** | | | GAUCHE ou DROITE | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **MONTAGE ⚫** | | | POSE DE FACE (PF) ou POSE PLAFOND (PP) | | | | | | | | PF  PP | | PF  PP | | | PF  PP | |
| **SYSTEME ⚫** | **SUPPORTS** | | Métallique (standard) | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **PROFIL DE MONTAGE** | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| **CASSETTE S2** | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **MANOEUVRE ⚫** | **CHAINETTE** | | METALLIQUE (standard) | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
| PVC | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **POWERVIEW**® **MOTEUR 18V** | | accessoires: voir bon de commande ‘PowerView®’ | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **MOTEUR 24V** | | 24V (HD M25T) (axe 31 mm) | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| **TYPE DE SEGMENT** | | | BALEINES A L’AVANT 290 MM | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| BALEINES A L’AVANT 440 MM | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| BALEINES A L’AVANT ET ARRIERE 440 MM | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **DESIGN EDITION** | | | Supports Design (indiquer coloris)  Pearl Chrome - Blanc - Noir | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **COLORIS HARDWARE** | | | BLANC (standard), GRIS/ALU ou NOIR | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **COTE A COTE** | | | = même cassette/supports et direction de tissu  (si possible). Veuillez noter pour quelle référence,  qu’il faut un alignement | | | | | | | | À côté de ref | | À côté de ref | | | À côté de ref | |
| **SUPPORTS FENETRE PVC/ALU** | | | Blanc – uniquement avec profil de montage | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **MULTICOULEUR** | | | COLORIS TISSU ALTERNATIF | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| COULEUR SEGMENT TOP | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| COULEUR SEGMENT 7 | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| COULEUR SEGMENT 6 | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | COULEUR SEGMENT 5 | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | COULEUR SEGMENT 4 | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | COULEUR SEGMENT 3 | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | COULEUR SEGMENT 2 | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  | | | COULEUR SEGMENT 1 EN BAS | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **Si vous désirez une autre option (décorative), veuillez l’indiquer dans la section ‘REMARQUES’.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REMARQUES** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accessoires électriques et PowerView® : voir bon de commande ‘Motorisation’ et PowerView®: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | | | | | | |