|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande 2023-01 | **N° de commande :** |  |
| **ROULEAUX LARGO** |  |
| **e-mail commande :** service.clients@luxaflex.fr |  | (réservé pour Luxaflex |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :** |   /  /     |
|                 |                 | **N° de client :** |       |
| **Votre réf.\* :**      |
| **Personne à contacter\*** |       | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\* :**   **/**   |

***\*\*\****  *De hoogte van de installatie van onze producten moet worden opgegeven bij elk order. Als de hoogte van de installatie niet is opgegeven, kan de Child safety van ons product niet worden gegarandeerd. Dit overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 December 2001 inzake algemene productveiligheid, Europees besluit 2011/477/EG van de Commissie inzake de veiligheidseisen worden voldaan door Europese normen inzake bepaalde risico’s voor kinderen door binnenzonwering, vaste raambekleding en veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Europese norm EN 13120:2009. De lengte van de bedieningskoorden zal worden beperkt tot maximaal 1m indien de installatiehoogte niet bekend is. Installeer altijd de juiste veiligheidsvoorzieningen .****\*\*\****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      |
| **QUANTITE \*** |  |       |       |       |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  |       |       |       |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **DIMENSION \*** | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR DE POSE\***(en mm)  | ***\*\*\* CHILD SAFETY \*\*\**** |      |      |      |
| **POSE \*** | PLAFOND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DE FACE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COTE MANŒUVRE \*** | GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| DROIT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **SYSTEME** | Supports métalliques 46-55mm. (standard 46mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Profil de montage - uniquement avec L < 2400mm | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MANOEUVRE \*** | **Chainette** RVS (standard) – uniquement avec L < 2400mm | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Chainette** PVC - uniquement avec L < 2400mm | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **PowerView**® 230 V\*\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Moteur** 230 V Somfy cable | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Moteur** 230 V Somfy RTS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **Moteur** 230 V Somfy IO | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **BARRE FINALE \*** standard coloris hardware | Rond - sans tissu  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HARDWARE \*** | BLANC (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | GRIS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | NOIR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COTE A COTE** |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **ENROULEMENT EXTERIEUR** |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **REMARQUES** |       |
| Accessoires électriques : voir bon de commande ‘Motorisation’. |
| \*\* Accessoires: voir bon de commande PowerView® |
| ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
|  |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |