|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 |
| **STORE VENITIEN 16/25/35mm / Megaview®**  |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :** |   /  /     |
|                 |                 | **N° de Client :** |       |
| **Votre réf.\* :**      |
| **Personne à contacter\* :**       | **\**A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**   **/**   |  |
|  |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE\*** |  |       |       |       |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  |       |       |       |
| **TYPE DE LAMELLE \*** | 16 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 25 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 25 MM MEGAVIEW® | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 35 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **DIMENSION \***(Veuillez toujours mentionner les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm) **\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS\*\*\**** |      |      |      |
| **COTE MANOEUVRE \***(standard = levage par cordon et tige d’orientation)(\*\*) 16/25mm: 270mm à 320 mm\*\* = commande séparée | LEVAGE GAUCHE/ORIENTATION GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE DROITE/ORIENTATION DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE GAUCHE /ORIENTATION DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE DROITE/ORIENTATION GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MONOCOMMANDE**(B = boîtier)Manivelle: uniquement aluChainette sans fin : standard PVC | LITERISE® (25mm) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| CHAINETTE SANS FIN DEVANT (16/25mm) | Système de relâchement rapide | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Tendeur chaînette classique | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| CHAINETTE SANS FIN DEVANT (35mm) - B50 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| CORDON SANS FIN EN EXTREMITE (35 mm) – B35 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MANIVELLE 45° B25/B35  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MANIVELLE DECROCHABLE+ veuillez indiquer longueur (en mm) & quantité de manivelles |         pièce(s) |         pièce(s) |         pièce(s) |
| MOTEUR POWERVIEW® 18 VOLT (16/25 mm) \*\*\* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MOTEUR 24 VOLT \*\* (PAS POSSIBLE POUR 35 MM) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **OPTIONS POUR TOUS LES MODELES****Pose côte à côte:** Uniquement alignement de la barre finale en cas de hauteurs identiques. | GUIDAGE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BLOQUEUR BARRE FINALE  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| POSE COTE A COTE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BOITIER PIECES HUMIDES(indiquer coloris boîtier : 6002, 6036 ou 6054) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |
| BARRE FINALE PIECES HUMIDES(indiquer coloris barre finale : 6002, 6036 ou 6054) | [ ]      | [ ]      | [ ]      |
| **OPTIONS POUR 16 / 25mm** | SUPPORTS PLAFOND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| EQUERRES D’ELOIGNEMENT | COURTE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MOYENNE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LONGUE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| SUPPORTS POUR FENETRE PVC ET ALU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| SUPPORTS DE GUIDAGE POUR FENETRE PVC ET ALU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ENTRETOISES | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| TIRAGE DIRECT SUR BARRE FINALE(Veuillez donner le côté du tige d’orientation) | [ ]       | [ ]       | [ ]       |
| TIGE AMOVIBLE (en cas de Tirage Direct) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **OPTIONS UNIQUEMENT POUR 25mm** | LAMES 25mm AVEC BOITIER 35mm | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| RUBAN ECHELLE (+ Veuillez donner la référence du coloris) | [ ] 10 MM/LB   | [ ] 10 MM/LB   | [ ] 10 MM/LB   |
| **OPTIONS UNIQUEMENT POUR 35mm** | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ETRIERS  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| SUPPORTS APPLIQUES | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE ET ORIENTATION PAR CORDONS | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MOTEUR 230 VOLT\*\* - B50 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **REMARQUES** |       |
|  |  |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |