|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-01 | | | | | | | |
| **STORE VENITIEN 16/25/35mm / Megaview®** | | | | | | | |
| e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | | **Adresse de livraison\* :** | | | | | | **Date :** | | /  / | |
|  | | |  | | | | | | **N° de Client :** | |  | |
| **Votre réf.\* :** | | | |
| **Personne à contacter\* :** | | | **\**A remplir obligatoirement*** | | | **N° de page\*:**   **/** | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **REFERENCE** | | |  | | | | | **A** | **B** | | **C** | | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE\*** | | |  | | | | |  |  | |  | |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** | | |  | | | | |  |  | |  | |
| **TYPE DE LAMELLE \*** | | | 16 MM | | | | |  |  | |  | |
| 25 MM | | | | |  |  | |  | |
| 25 MM MEGAVIEW® | | | | |  |  | |  | |
| 35 MM | | | | |  |  | |  | |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** | | |  | | | | |  |  | |  | |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** | | |  | | | | |  |  | |  | |
| **DIMENSION \***  (Veuillez toujours mentionner les mesures  finies en cas de placement hors embrasure) | | | MESURE FINIE | | | | |  |  | |  | |
| MESURE JOUR | | | | |  |  | |  | |
| **HAUTEUR DE POSE** (en mm) **\*** | | | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS\*\*\**** | | | | |  |  | |  | |
| **COTE MANOEUVRE \***  (standard = levage par cordon et tige  d’orientation)  (\*\*) 16/25mm: 270mm à 320 mm  \*\* = commande séparée | | | LEVAGE GAUCHE/ORIENTATION GAUCHE | | | | |  |  | |  | |
| LEVAGE DROITE/ORIENTATION DROITE | | | | |  |  | |  | |
| LEVAGE GAUCHE /ORIENTATION DROITE | | | | |  |  | |  | |
| LEVAGE DROITE/ORIENTATION GAUCHE | | | | |  |  | |  | |
| **MONOCOMMANDE**  (B = boîtier)  Manivelle: uniquement alu  Chainette sans fin : standard PVC | | | LITERISE® (25mm) | | | | |  |  | |  | |
| CHAINETTE SANS FIN  DEVANT (16/25mm) | | Système de relâchement rapide | | |  |  | |  | |
| Tendeur chaînette classique | | |  |  | |  | |
| CHAINETTE SANS FIN DEVANT (35mm) - B50 | | | | |  |  | |  | |
| CORDON SANS FIN EN EXTREMITE (35 mm) – B35 | | | | |  |  | |  | |
| MANIVELLE 45° B25/B35 | | | | |  |  | |  | |
| MANIVELLE DECROCHABLE  + veuillez indiquer longueur (en mm) & quantité de manivelles | | | | | pièce(s) | pièce(s) | | pièce(s) | |
| MOTEUR POWERVIEW® 18 VOLT (16/25 mm) \*\*\* | | | | |  |  | |  | |
| MOTEUR 24 VOLT \*\* (PAS POSSIBLE POUR 35 MM) | | | | |  |  | |  | |
| **OPTIONS POUR TOUS LES MODELES**  **Pose côte à côte:** Uniquement alignement de la barre finale en cas de hauteurs identiques. | | | GUIDAGE | | | | |  |  | |  | |
| BLOQUEUR BARRE FINALE | | | | |  |  | |  | |
| POSE COTE A COTE | | | | |  |  | |  | |
| BOITIER PIECES HUMIDES (indiquer coloris boîtier : 6002, 6036 ou 6054) | | | | |  |  | |  | |
| BARRE FINALE PIECES HUMIDES (indiquer coloris barre finale : 6002, 6036 ou 6054) | | | | |  |  | |  | |
| **OPTIONS POUR 16 / 25mm** | | | SUPPORTS PLAFOND | | | | |  |  | |  | |
| EQUERRES D’ELOIGNEMENT | | | COURTE | |  |  | |  | |
| MOYENNE | |  |  | |  | |
| LONGUE | |  |  | |  | |
| SUPPORTS POUR FENETRE PVC ET ALU | | | | |  |  | |  | |
| SUPPORTS DE GUIDAGE POUR FENETRE PVC ET ALU | | | | |  |  | |  | |
| ENTRETOISES | | | | |  |  | |  | |
| TIRAGE DIRECT SUR BARRE FINALE  (Veuillez donner le côté du tige d’orientation) | | | | |  |  | |  | |
| TIGE AMOVIBLE (en cas de Tirage Direct) | | | | |  |  | |  | |
| **OPTIONS UNIQUEMENT POUR 25mm** | | | LAMES 25mm AVEC BOITIER 35mm | | | | |  |  | |  | |
| RUBAN ECHELLE (+ Veuillez donner la référence du coloris) | | | | | 10 MM/LB | 10 MM/LB | | 10 MM/LB | |
| **OPTIONS UNIQUEMENT POUR 35mm** | | | EQUERRES D’ELOIGNEMENT | | | | |  |  | |  | |
| ETRIERS | | | | |  |  | |  | |
| SUPPORTS APPLIQUES | | | | |  |  | |  | |
| LEVAGE ET ORIENTATION PAR CORDONS | | | | |  |  | |  | |
| MOTEUR 230 VOLT\*\* - B50 | | | | |  |  | |  | |
| **REMARQUES** | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
| Accessoires électriques: voir bon de commande ‘Motorisation’. | | | | | | | | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | | | | | | | | |