|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bon de commande **2022-01 STORE VENITIEN** | | | |
| **Duoflex / Varioflex / TruFit**TM **/ Top Down-Bottom up / Framefix**TM **/ Store entre vitres** | | | |
| e-mail commande : [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | |
| **Adresse de facturation\* :** | | **Adresse de livraison\* :** | | **Date :**   /  / | |
|  | |  | | **N° de client :** | |
| **Votre réf\* :** | |
| **Personne à contacter\* :** | | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**  / |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | | **A** | **B** | **C** | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE \*** |  | |  |  |  |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  | |  |  |  |
| **TYPE DE LAMELLE \***  VEUILLEZ INDIQUER QUEL  TYPE DE LAMES VOUS  VOULEZ  Varioflex :  manœuvre chaînette sans fin | DUOFLEX 25 mm – 35 mm – 50 mm – 70 mm  (veuillez indiquer la hauteur de la séparation à partir du haut) | | mm/      mm | mm/      mm | mm/      mm |
| VARIOFLEX 25 mm  (veuillez indiquer la hauteur de la séparation à partir du haut) | | mm | mm | mm |
| TOP DOWN/BOTTOM UP  16 mm – 25 mm  Toujours avec guidage  DONNER TOUJOURS LA  COULEUR DE BOITIER +  PONTETS + PROFIL :  Blanc, gris ou noir | CURSEUR D’ORIENTATION  Haut et bas | mm | mm | mm |
| CURSEUR D’ORIENTATION  haut | mm | mm | mm |
| CURSEUR D’ORIENT - TRUFITTM  Haut et bas | mm | mm | mm |
| CURSEUR D’ORIENT - TRUFITTM  haut | mm | mm | mm |
| FRAMEFIX TM haut et bas | mm | mm | mm |
| FRAMEFIX TM haut | mm | mm | mm |
| FRAMEFIX TM 16 mm – 25 mm (Standard avec guidage)  (veuillez mentionner uniquement les mesures finies) | | mm | mm | mm |
| STORE ENTRE VITRES 16 mm – 25 mm | | mm | mm | mm |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  | |  |  |  |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  | |  |  |  |
| **DIMENSION \***  (Veuillez toujours mentionner  les mesures finies en cas de  placement hors embrasure) | MESURE FINIE | |  |  |  |
| MESURE JOUR | |  |  |  |
| **HAUTEUR DE POSE**(en mm**)\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** | |  |  |  |
| **PLACEMENT \*** | DANS L’EMBRASURE | |  |  |  |
| HORS EMBRASURE | |  |  |  |
| **COTE MANOEUVRE \*** | LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION GAUCHE | |  |  |  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION DROITE | |  |  |  |
| LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION DROITE | |  |  |  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION GAUCHE | |  |  |  |
| **MANŒUVRE** | VARIOFLEX: CHAÎNETTE (indiquer côté manoeuvre) | METALLIQUE (=standard) |  |  |  |
| PVC |  |  |  |
| **OPTIONS**  **Pose côte à côte:** Uniquement alignement de la barre finale en cas de hauteurs identiques.  Remarque :  Toutes les options ne sont  adaptables à tous les  modèles (voir tarif) | SUPPORTS PLAFOND | |  |  |  |
| EQUERRES D’ELOIGNEMENT | COURTE |  |  |  |
| MOYENNE |  |  |  |
| LONGUE |  |  |  |
| SUPPORTS POUR FENETRE PVC ET ALU | |  |  |  |
| GUIDAGE LATERAL | |  |  |  |
| SUPPORTS GUIDAGE POUR FENETRE PVC ET ALU | |  |  |  |
| POSE COTE A COTE | |  |  |  |
| ENTRETOISES | |  |  |  |
| BLOQUEUR BARRE FINALE | |  |  |  |
| TIGE AMOVIBLE (pour Topdown/Bottom up) | |  |  |  |
| **REMARQUES** |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 [service.clients@luxaflex.fr](mailto:service.clients@luxaflex.fr) | | | | | | |