|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande **2022-01 STORE VENITIEN** |
| **Duoflex / Varioflex / TruFit**TM **/ Top Down-Bottom up / Framefix**TM **/ Store entre vitres** |
| e-mail commande : service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :**   /  /      |
|                 |                 | **N° de client :**       |
| **Votre réf\* :**      |
| **Personne à contacter\* :**       | ***\* A remplir obligatoirement*** | **N° de page\*:**  /   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERENCE** |  | **A**      | **B**      | **C**      | ***\*\*\**** *Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e).****\*\*\**** |
| **QUANTITE \*** |  |       |       |       |
| **REFERENCE DU COLORIS \*** |  |       |       |       |
| **TYPE DE LAMELLE \***VEUILLEZ INDIQUER QUEL TYPE DE LAMES VOUS VOULEZ Varioflex : manœuvre chaînette sans fin | DUOFLEX 25 mm – 35 mm – 50 mm – 70 mm(veuillez indiquer la hauteur de la séparation à partir du haut) |   mm/    mm |   mm/    mm |   mm/    mm |
| VARIOFLEX 25 mm  (veuillez indiquer la hauteur de la séparation à partir du haut) | [ ]        mm | [ ]        mm | [ ]        mm |
| TOP DOWN/BOTTOM UP 16 mm – 25 mmToujours avec guidageDONNER TOUJOURS LACOULEUR DE BOITIER + PONTETS + PROFIL :Blanc, gris ou noir | CURSEUR D’ORIENTATIONHaut et bas | [ ]    mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| CURSEUR D’ORIENTATIONhaut | [ ]    mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| CURSEUR D’ORIENT - TRUFITTMHaut et bas | [ ]    mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| CURSEUR D’ORIENT - TRUFITTMhaut | [ ]    mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| FRAMEFIX TM haut et bas  | [ ]    mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| FRAMEFIX TM haut | [ ]    mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| FRAMEFIX TM 16 mm – 25 mm (Standard avec guidage) (veuillez mentionner uniquement les mesures finies) | [ ]  mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| STORE ENTRE VITRES 16 mm – 25 mm | [ ]    mm | [ ]    mm | [ ]    mm |
| **LARGEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **HAUTEUR** (en mm) **\*** |  |      |      |      |
| **DIMENSION \***(Veuillez toujours mentionner les mesures finies en cas de placement hors embrasure) | MESURE FINIE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MESURE JOUR | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **HAUTEUR DE POSE**(en mm**)\*** | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS \*\*\**** |      |      |      |
| **PLACEMENT \*** | DANS L’EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| HORS EMBRASURE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COTE MANOEUVRE \*** | LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE GAUCHE / ORIENTATION DROITE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LEVAGE DROITE / ORIENTATION GAUCHE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MANŒUVRE** | VARIOFLEX: CHAÎNETTE(indiquer côté manoeuvre) | METALLIQUE (=standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PVC | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **OPTIONS****Pose côte à côte:** Uniquementalignement de la barre finaleen cas de hauteurs identiques.Remarque :Toutes les options ne sont adaptables à tous les modèles (voir tarif) | SUPPORTS PLAFOND | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| EQUERRES D’ELOIGNEMENT | COURTE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| MOYENNE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| LONGUE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| SUPPORTS POUR FENETRE PVC ET ALU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| GUIDAGE LATERAL | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| SUPPORTS GUIDAGE POUR FENETRE PVC ET ALU | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| POSE COTE A COTE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ENTRETOISES | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BLOQUEUR BARRE FINALE | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| TIGE AMOVIBLE (pour Topdown/Bottom up) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **REMARQUES** |       |
|  |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |