|  |  |
| --- | --- |
|  | Bon de commande 2022-05 |
| **ROULEAU LIGHTLINE®** |
| **e-mail commande :** service.clients@luxaflex.fr |
| **Adresse de facturation\* :** | **Adresse de livraison\* :** | **Date :**   | c**/**  **/**     |
|                **Personne à contacter\* :** |                      | **N° de client :** |       |
|  |
|  |
| **Personne à contacter \*:**      | **N° de page :**  |      | ***\* A remplir obligatoirement*** |
|   |
| **⚫  *CHAMPS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT*** | **A** | **B** | **C** |
| **REFERENCE LIGNE** |  |       |       |       |
| **QUANTITE ⚫** |  |       |       |       |
| **COLORIS ⚫** |  |       |       |       |
| **LARGEUR ⚫** | en mm – mesure finie avec pose de face |       |       |       |
| **HAUTEUR ⚫** | en mm – mesure finie avec pose de face |       |       |       |
| **TYPE DE MESURE ⚫** | MESURE FINIE (MF) ou MESURE JOUR (MJ) | [ ]  MF [ ]  MJ  | [ ]  MF [ ]  MJ  | [ ]  MF [ ]  MJ  |
| **HAUTEUR D’INSTALLATION ⚫** | en mm | ***\*\*\* SECURITE ENFANTS\*\*\**** |       |       |       |
| **COTE MANOEUVRE ⚫** | GAUCHE ou DROITE |       |       |       |
| **MONTAGE ⚫** | POSE DE FACE (PF) ou POSE PLAFOND (PP) | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP | [ ]  PF [ ]  PP |
| **SYSTEME ⚫** | **SUPPORTS** | Métallique (standard) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **PROFIL DE MONTAGE** |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **CASSETTE S2** |  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MANOEUVRE ⚫** | **CHAINETTE** | METALLIQUE (standard) |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| PVC  |  | [ ]  | [ ]  |
| **POWERVIEW**® **MOTEUR 18V** | accessoires: voir bon de commande ‘PowerView®’ | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MOTEUR 24V** | 24V (HD M25T) (axe 31 mm) |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **TYPE DE SEGMENT** | BALEINES A L’AVANT 290 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BALEINES A L’AVANT 440 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| BALEINES A L’AVANT ET ARRIERE 440 MM | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **DESIGN EDITION** | Supports Design (indiquer coloris) Pearl Chrome - Blanc - Noir | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **COLORIS HARDWARE** | BLANC (standard), GRIS/ALU ou NOIR |       |       |       |
| **COTE A COTE** | = même cassette/supports et direction de tissu (si possible). Veuillez noter pour quelle référence, qu’il faut un alignement | [ ]  À côté de ref      | [ ]  À côté de ref      | [ ]  À côté de ref      |
| **SUPPORTS FENETRE PVC/ALU** | Blanc – uniquement avec profil de montage | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **MULTICOULEUR** | COLORIS TISSU ALTERNATIF |       |       |       |
| COULEUR SEGMENT TOP |       |       |       |
| COULEUR SEGMENT 7 |       |       |       |
| COULEUR SEGMENT 6 |       |       |       |
|  | COULEUR SEGMENT 5 |       |       |       |
|  | COULEUR SEGMENT 4 |       |       |       |
|  | COULEUR SEGMENT 3 |       |       |       |
|  | COULEUR SEGMENT 2 |       |       |       |
|  | COULEUR SEGMENT 1 EN BAS |       |       |       |
| **Si vous désirez une autre option (décorative), veuillez l’indiquer dans la section ‘REMARQUES’.** |
|  |
| **REMARQUES** |       |
|  |
| Tous les dispositifs de sécurité pour enfants joints à nos produits doivent être assemblés et installés conformément à nos instructions de montage et d'installation. En particulier, il est de votre responsabilité d'assurer la conformité à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 Décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément à la Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la Norme Européenne EN 13120:2009. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages ou les coûts résultant d’un assemblage et/ou d’une installation incorrect(e). |
|   |
| Accessoires électriques et PowerView® : voir bon de commande ‘Motorisation’ et PowerView®:  |
| **Luxaflex France** Tél 03 20 69 35 15 Fax 03 20 69 35 00 service.clients@luxaflex.fr |